**弘腾煤质检测报告**

全国连锁-孙家岔店

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | （受检单位） | | | | |
| 样品名称 | （样品名称） | | | 检测时间 | （检测时间） |
| 监测项目 | | 符号 | 单位 | 检测结果 | 国家标准 |
| 全水分 | | Mt | % | （全水分） | GB/T 211-2017 |
| 空气干燥基水分 | | Mad | % | （ad） | GB/T 212-2008 |
| **收到基灰分** | | Aar | % | （Aar） |
| 空气干燥基灰分 | | Aad | % | （Aad） |
| **干基灰分** | | Ad | % | （Ad） |
| **收到基挥发分** | | Var | % | （Var） |
| 空气干燥基挥发分 | | Vad | % | （Vad） |
| **干基挥发分** | | Vd | % | （Vd） |
| **干燥无灰基挥发分** | | Vdaf | % | （Vdaf） |
| 焦渣特征 | | Crc | % | （Crc） |
| 固定碳 | | Fc | % | （Fc） |
| 全硫 | | S | % | （S） | GB/T 214-2007 |
| 收到基低位发热量 | | Qent,ar | Kcal/kg | （Qent,ar） | GB/T 213-2008 |
| 空气干燥基高位发热量 | | Qgr,ad | Kcal/kg | （Qgr,ad） |
| 氢含量 | | H | % | （H） | GB/T 476-2008 |
| 沉浮试验 | | 煤泥 | 精煤 | 矸石 |  |
| （煤泥） | （精煤） | （矸石） |
| 备注 | | （备注） | | | |

此报告仅对客户来样负责，报告盖章生效

地 址：神木市孙家岔镇马连塔村

服务电话：19191247696